Υλικό Φυσικής-Χημείας
Στατικός Ηλεκτρισμός


Δύο πυκνωτές συνδέονται μέσω αντιστάτη.
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Στο σχή​μα ο πυ​κνω​τής C1 με χωρητικότητα C1= 4μF έχει φορ​τί​ο 200μC, με θετικό τον Α οπλισμό,  ε​νώ ο C2=2μF εί​ναι α​φόρ​τι​στος. Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός και ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=10Ω. 

i)  Να βρεθούν τα δυ​να​μι​κά των ο​πλι​σμών Α, Β, Γ και Δ.
ii) Κάποια στιγμή t=0 κλεί​νου​με τον δια​κό​πτη δ. Αμέσως μετά:

α)  Ποι​α τα δυ​να​μι​κά τώ​ρα των ο​πλι​σμών και για ποιο λόγο ο πρώτος πυκνωτής θα αρχίσει να εκφορτίζεται; Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο "χά​νει" φορ​τί​ο ο πρώτος πυκνωτής.


β) Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η ενέργεια του πυκνωτή  C1 και με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα πάνω στον αντιστάτη;
iii) Σε μια στιγ​μή t1 ο πυκνωτής C1 έ​χει φορ​τί​ο 160μC. Για τη στιγμή αυτή: 
α)  Με ποι​ο ρυθ​μό με​τα​φέ​ρε​ται φορ​τί​ο μέ​σω του αντιστάτη στον δεύτερο πυκνωτή;

β)  Με ποιο ρυθμό τροφοδοτεί το κύκλωμα με ενέργεια ο πρώτος πυκνωτής και με ποιο ρυθμό αυξάνεται η ενέργεια του δεύτερου;

Απάντηση:
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i) Όλα τα σημεία που συνδέονται με τη Γη, έχουν ίδιο δυναμικό με τη Γη, δηλαδή V=0. Έτσι στην περίπτωση που ο διακόπτης δ είναι ανοικτός, έχουμε:
VΒ=VΔ=0, 
αλλά  V1=VΑ-VΒ=VΑ=
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→ VΑ=50V
Και V2=VΓ-VΔ=
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ii) Αμέσως μόλις κλείσουμε το διακόπτη (και πριν προλάβουν να μεταφερθούν φορτία στον δεύτερο πυκνωτή) έχουμε:
 α) VΒ=VΔ=VΓ= 0, αφού το φορτίο του πυκνωτή C2 είναι μηδενικό και VΑ=50V.
Αλλά το δυναμικό του σημείου Μ είναι ίσο με το δυναμικό του οπλισμού Α, όπως  και το δυναμικό του σημείου Ν, είναι ίσο με το δυναμικό του οπλισμού Γ, συνεπώς στα άκρα του αντιστάτη υπάρχει διαφορά δυναμικού (τάση):

VR=VΜ-VΝ=50V-0=50V.
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Αλλά η ύπαρξη διαφοράς δυναμικού  μεταξύ των σημείων Μ και Ν, σημαίνει ότι στο εσωτερικό του αντιστάτη δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο, όπως στο διπλανό σχήμα. Μέσα σε αυτό το ηλεκτρικό πεδίο, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού αντιστάτη δέχονται δύναμη από το ηλεκτρικό πεδίο και κινούνται προς τα αριστερά, πράγμα που ισοδυναμεί με διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος με (συμβατική) φορά προς τα δεξιά.
Ονομάζουμε ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη (και κατά προέκταση το κύκλωμα), το ρυθμό με τον οποίο διέρχεται από μια διατομή του ηλεκτρικό φορτίο. Δηλαδή:
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Οπότε από το νόμο του Οhm για το τμήμα ΜΝ παίρνουμε:
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Αλλά το φορτίο αυτό (θετικό κατά σύμβαση) απομακρύνεται από τον οπλισμό Α, ο οποίος έτσι «χάνει» φορτίο, με άλλα λόγια ο πυκνωτής εκφορτίζεται. Αν μιλούσαμε για το ρυθμό μεταβολής του φορτίου του, θα λέγαμε ότι ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου του είναι 
[image: image8.wmf].
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β)  Ο πυκνωτής C1 εκφορτίζεται λειτουργώντας σαν μια ηλεκτρική πηγή η οποία παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα με ρυθμό:
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1.
Όταν ένα φορτίο q1 μεταφέρεται από το σημείο Μ στο σημείο Ν, παράγεται έργο από τη δύναμη του πεδίου ίσο με WΜΝ=q1∙(VΜ-VΝ). Αλλά τότε ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται ενέργεια από το ηλεκτρικό πεδίο είναι ίσος με:
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Ναι, αλλά τι γίνεται με την παραπάνω ενέργεια; Αν τα φορτία κινούνται στο κενό, είχαμε δει ότι η μείωση της δυναμικής ενέργειας μετατρέπεται σε κινητική. Στον αντιστάτη όμως τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα ιόντα του κρυσταλλικού πλέγματος, αυξάνοντας την κινητική τους ενέργεια, εξαιτίας της άτακτης θερμικής τους κίνησης. Αυτό γίνεται αντιληπτό με την αύξηση της θερμοκρασίας του αντιστάτη, που σημαίνει ότι έχουμε μετατροπή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας σε θερμική. Συνήθως λέμε ότι «η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται στον αντιστάτη σε θερμότητα».

Αξίζει να σχολιαστεί ότι τη στιγμή αυτή, ο πρώτος πυκνωτής παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα με ρυθμό 250J/s και όλη αυτή μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στον αντιστάτη.
iii) Με την ίδια όπως παραπάνω λογική βρίσκουμε την τάση VΑΒ=Vc1=
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Αλλά τώρα και ο δεύτερος πυκνωτής έχει κάποιο φορτίο q2, το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε στηριζόμενοι στην αρχή διατήρησης του φορτίου:

Qαρχ=Qt1 → Qαρχ=q1+q2 → q2=Qαρχ-q1=200μC-160μC=40μC.
Οπότε VΓΔ=Vc2=
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α) Τη στιγμή αυτή θα έχουμε, όσον αφορά τα δυναμικά:
VΑΒ=VΑ-VΒ = VΑ=40V, αφού VΒ=0 και VΓΔ=VΓ-VΔ=20V, (VΔ=0), οπότε:
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β) Για τον ρυθμό που παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα ο πρώτος πυκνωτής έχουμε:
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Ενώ για το ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια στον δεύτερο πυκνωτή (ο ρυθμός με τον οποίο απορροφά ενέργεια ο 2ος πυκνωτής αυξάνοντας την ενέργεια του ηλεκτρικού του πεδίου) είναι:
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Σχόλια:

2) Η παραπάνω ισχύς του πυκνωτή, δεν είναι τίποτα άλλο από την ισχύ μιας ηλεκτρικής πηγής με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε, όπου 
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, όπου W το έργο που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα ανά μονάδα φορτίου. Στην περίπτωσή μας η ΗΕΔ είναι ίση με την τάση στα άκρα του πυκνωτή, δηλαδή:

Ε=Vc1=VΑΒ, οπότε Ρ=Ε∙i==V1∙i.
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3) Τη στιγμή t1 το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1 με (συμβατική) φορά όπως στο σχήμα. Αλλά τότε φεύγει θετικό φορτίο από τον Α οπλισμό του πρώτου πυκνωτή, ο οποίος είναι θετικά φορτισμένος, συνεπώς μειώνεται το φορτίο του και η ενέργειά του. Ο πυκνωτής εκφορτίζεται λειτουργώντας σαν μια ηλεκτρική πηγή η οποία παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα. Αντίθετα το θετικό αυτό φορτίο φτάνει στον οπλισμό Γ, που φέρει θετικό φορτίο, με αποτέλεσμα ο πυκνωτής αυτός να φορτίζεται (αυξάνεται το φορτίο του) και να αυξάνει και η ενέργεια του ηλεκτρικού του πεδίου. Ο πυκνωτής λοιπόν C2 λειτουργεί σαν αποδέκτης (συσκευή που απορροφά ενέργεια από το κύκλωμα).
4) Εξάλλου τη στιγμή t1 ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική και στον αντιστάτη. Η αντίστοιχη ισχύς θα είναι:
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Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι την παραπάνω στιγμή ο πρώτος πυκνωτής λειτουργώντας σαν ηλεκτρική πηγή, προσφέρει στο κύκλωμα ενέργεια, με ρυθμό 80J/s, από τα οποία τα 40J/s μεταφέρονται στον 2ο πυκνωτή, ενώ τα υπόλοιπα 40J/s «χάνονται» στον δρόμο!!! Βέβαια τίποτα δεν χάνεται. Τα υπόλοιπα 40J/s μετατρέπονται σε θερμική ενέργεια πάνω στον αντιστάτη με αντίσταση R.
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