Υλικό Φυσικής-Χημείας	Θερμοδυναμική
Κύκλος από δύο μεταβολές.
Ένα ιδανικό αέριο εκτελεί μία κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις παρακάτω μεταβολές:
AB: Γραμμική μεταβολή που ακολουθεί την εξίσωση 7Ρ=-155V+1275  (SI)
ΒΑ: Αδιαβατική συμπίεση
Aν ο όγκος στην κατάτασταση Α είναι VΑ=1m3 ενώ  όγκος στην κατάσταση Β είναι VΒ=8m3 να  βρεθούν :
α)  Ο αδιαβατικός  συντελεστής του αερίου
β) Η απόδοση  μιας πιθανής μηχανής που θα εκτελούσε τον παραπάνω κύκλο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)Τα σημεία Α και Β ανήκουν πάνω στην γραμμική μεταβολή ΑΒ άρα θα πρέπει να την επαληθεύουν. Έτσι  7PA=-155+1275  άρα ΡΑ=160Ν/m2  και 7ΡΒ=-155.8+1275  άρα ΡΒ=5Ν/m2.
Eπειδή η μεταβολή ΒΓ είναι αδιαβατική θα πρέπει να ισχύει ο νόμος του Πουασόν
ΡΒVBγ=ΡΑVAγ   5.8γ=160.1γ  άρα 8γ=32  ή γ=5/3.
β) H γραμμική μεταβολή έχει γραφική παράσταση που φαίνεται στο διάγραμμα


H μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας για τη μεταβολή ΑΒ είναι ΔUΑΒ=nCvΔΤ=-180J
  Eτσι το QAB=397,5J
Aν υποθέσουμε ότι το αέριο απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον ως ένα σημείo  Δ της ευθείας ΑΒ από τον 1ο ΘΝ θα έχουμε
QAΔ = ΔUAΔ + WAΔ
QAΔ=3/2PV -3/2PΑVA + (PΑ +Ρ)(V-VA)/2
Aν στην παραπάνω σχέση αντικαταστήσουμε τις γνωστές πιέσεις και όγκους θα καταλήξουμε σε μία δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς τον όγκο V
620V2-6375V +5755 +14QAΔ=0
Ο όγκος όμως δεν μπορεί να είναι φανταστικός αριθμός άρα η διακρίνουσα της παραπάνω  δευτεροβάθμιας εξίσωσης θα πρέπει να είναι θετικός αριθμός. Έτσι  μετά από πράξεις 
QAΔ≤ 749,45J άρα QAΔmax=Qh=759,45J
QΑΒ=Qh +Qc  άρα 397,5=749,45+Qc  άρα Qc=-351,95J  άρα η απόδοση της μηχανής
e=1- 351,95/749,45=0,53
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